Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Dostawa 2 sztuk pomp wirowych

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych pomp, przeznaczonych do tłoczenia cieczy zanieczyszczonych, w tym ścieków.
2. Minimalne wymagania techniczne
1) Pompa wirowa, pozioma, jednostopniowa, z wirnikiem dwukanałowym, przeznaczona do cieczy zanieczyszczonych, przeznaczona do pracy ciągłej w czasie doby.
2) Króciec ssawny: DN 125; króciec tłoczny: DN 100.
3) Możliwość przepływu zanieczyszczeń stałych o średnicy co najmniej 34 mm.
4) Materiał podstawowych elementów hydraulicznych: żeliwo co najmniej klasy EN-GJL-250 lub materiał równoważny odpowiedni do tłoczonego medium.
5) Łożyska podwójnie zakryte, nasmarowane smarem stałym nie wymagającym dodatkowego smarowania    w całym okresie eksploatacji
3. Parametry wymagające potwierdzenia przez Zamawiającego
1) Wydajność wymagana Q: minimum: 48 m³/h, maksimum 102 m³/h
2) Wysokość podnoszenia H przy wymaganej wydajności w zakresie minimum 10,5 – 13,0 m
3) Prędkość obrotowa: minimum: 960 obr./min
4) Średnica króćca ssawnego/tłocznego: maksimum 125/100 mm
